*RESTART,READ
**
**
*NSET,NSET=BASE,GENERATE
**PONGO LAS REACCIONES DE FEMISON5 QUE ME SALIAN TODAS NEGATIVAS
*NSET,NSET=REACCIONES
**
**
**
*PARAMETER
NAB=9
NBA=120
**
FAB11=13.54/NAB
FAB21=-71.82/NAB
FAB31=343.26/NAB
FAB12=260.82/NAB
FAB22=124.02/NAB
FAB32=369/NAB
FBA1=27.26/NBA
FBA2=30.3/NBA
FBA3=-91.27/NBA
**
**
**abduccion
*STEP,AMPLITUDE=STEP,INC=1
*STATIC,DIRECT
1,1
*CLOAD,OP=NEW
CARABDUC,3,<FAB31>
CARABDUC,1,<FAB11>
CARABDUC,2,<FAB21>
BASE,1,<FBA1>
BASE,2,<FBA2>
BASE,3,<FBA3>
**
**MOMENTOS creados por el peso PF 8 DIVISIONES
2817,3,-43.84
2803,3,43.84
2818,3,-45.96
2802,3,45.96
2820,3,-61.81
2801,3,61.81
2821,3,-96.58
2824,3,96.58
**MOMENTOS PS 7 DIVISIONES
**
**
**adduccion
**CLOAD
**CARABDUC,3,<FAB32>
**CARABDUC,1,<FAB12>
**CARABDUC,2,<FAB22>
**BASE,1,<FBA1>
**BASE,2,<FBA2>
**BASE,3,<FBA3>
**
**MOMENTOS creados por el peso PF 8 DIVISIONES
**2817,3,-43.84
**2803,3,43.84
**2818,3,-45.96
**2802,3,45.96
**2820,3,-61.81
**2801,3,61.81
**2821,3,-96.58
**2824,3,96.58
**2822,3,-261.92
**2823,3,261.92
**2813,3,-50.46
**2804,3,50.46
**2811,3,-64.05
**2805,3,64.05
**2809,3,-168.43
**2806,3,168.43
**MOMENTOS PS 7 DIVISIONES
**2818,3,-8.69
**2816,3,8.69
**2819,3,-5.42
**2814,3,5.42
**2820,3,-3.21
**2812,3,3.21
**2822,3,-3.09
**2808,3,3.09
**2823,3,-3.71
**2806,3,3.71
**2824,3,-4.73
**2805,3,4.73
**2801,3,-14.20
**2803,3,14.20
**
**
*BOUNDARY,TYPE=DISPLACEMENT,OP=NEW
REACCIONES,1,3
**
*RESTART,WRITE,FREQUENCY=1
*NODE PRINT,FREQUENCY=0
*EL PRINT,FREQUENCY=0
*OUTPUT,FIELD,FREQ=1
*NODE OUTPUT,NSET=TODON
RF,CF
*ELEMENT OUTPUT, ELSET=TODOE
S,E,SDV
*END STEP
**
**