*RESTART,READ
**
**
**
*STEP,AMPLITUDE=STEP,INC=1
*STATIC,DIRECT
1,1
*CLOAD,OP=NEW
**andar
CARABDUC,1,39.4644444444
CARABDUC,3,77
CARABDUC,2,42.0188888889
CARABDUC,1,-2.40555555556
CARABDUC,3,12
CARABDUC,2,12.1711111111
CARABDUC,1,-1.12555555556
CARABDUC,3,-18
CARABDUC,2,-0.65
vastusla,1,-19.3666666667
vastusla,2,11.3188888889
vastusla,3,-86
contacto,1,-35.3866666667
contacto,2,-51.895
contacto,3,-166
**
**
**
*BOUNDARY,TYPE=DISPLACEMENT,OP=NEW
APOYOS,1,3
**
*RESTART,WRITE,FREQUENCY=1
*NODE PRINT,FREQUENCY=0
*EL PRINT,FREQUENCY=0
*OUTPUT,FIELD,FREQ=1
*NODE OUTPUT,NSET=TODON
RF,CF
*ELEMENT OUTPUT, ELSET=TODOE
S,E,SDV
*END STEP
**
**