*RESTART,READ
**
**
*STEP,AMPLITUDE=STEP,INC=1
*STATIC,DIRECT
1,1
*CLOAD,OP=NEW
**APOYADO
CARABDUC,1,41.2488888889
CARABDUC,3,113
CARABDUC,2,83.5788888889
vastusla,1,-12.9266666667
vastusla,2,9.83111111111
vastusla,3,-82
contacto,1,-7.68166666667
contacto,2,-50.1216666667
contacto,3,-184
**
**
**
*BOUNDARY,TYPE=DISPLACEMENT,OP=NEW
APOYOS,1,3
**
*RESTART,WRITE,FREQUENCY=1
*NODE PRINT,FREQUENCY=0
*EL PRINT,FREQUENCY=0
*OUTPUT,FIELD,FREQ=1
*NODE OUTPUT,NSET=TODON
RF,CF
*ELEMENT OUTPUT, ELSET=TODOE
S,E,SDV
*END STEP
**
**