*RESTART,READ
**
**
**
*STEP,AMPLITUDE=STEP,INC=1
*STATIC,DIRECT
1,1
*CLOAD,OP=NEW
**
**subir escaleras
**CARABDUC,1,30.8277777778
CARABDUC,3,78
CARABDUC,2,66.8166666667
CARABDUC,1,8.45777777778
CARABDUC,3,14
CARABDUC,2,10.5977777778
CARABDUC,1,-1.24111111111
CARABDUC,3,-22
CARABDUC,2,-1.13333333333
vastusla,1,-26.16
vastusla,2,13.2477777778
vastusla,3,-127
contacto,1,-32.505
contacto,2,-80.0891666667
contacto,3,-176
vastusme,1,-51.2888888889
vastusme,2,20.1188888889
vastusme,3,-250
**
**
*BOUNDARY,TYPE=DISPLACEMENT,OP=NEW
APOYOS,1,3
**
*RESTART,WRITE,FREQUENCY=1
*NODE PRINT,FREQUENCY=0
*EL PRINT,FREQUENCY=0
*OUTPUT,FIELD,FREQ=1
*NODE OUTPUT,NSET=TODON
RF,CF
*ELEMENT OUTPUT, ELSET=TODOE
S,E,SDV
*END STEP
**
**