Capítulo 3

ESPECIFICACIONES ANS

En este capítulo se descr iben las especificacio nes del protocolo ANS(ATM NAME

SYSTEM) que se implementa en este proyecto. Este capítulo sólo recoge los aspectos

específicos del protocolo ANS que lo diferencian respecto del protocolo

DNS(DOMAIN NAME SYSTEM), ya que ANS se puede ver co mo una extensió n de

DNS.

INTRODUCCION

Las aplicacio nes que se ejecuten en las dist intas máquinas dentro de la red ATM

requer irán var ios tipos de servicio s directorios para su correcto funcio namiento. Un

ejemplo de ser vicio directorio dentro de una red ATM es encontrar la direcció n de red

ATM de una máquina que corresponde a un determinado nombre de dominio. Este

servicio directorio ya se encuentra implementado en otros tipos de redes, como es el

caso de INTERNET, mediante el protocolo DNS ( Domain Name System). Para la red

ATM se ha pensado en realizar una extensió n del protocolo DNS de for ma que se pueda

dar el servicio directorio de nombres en redes ATM, dicha extensió n se le conoce como

ANS( ATM Name System), el cual es el objeto de este proyecto.

ANS utiliza ATM nativo para comunicarse a través de la red. Los dist intos elementos

que for men el sistema ANS se comunicarán a través de Circuitos Virtuales

Conmutados(SVC) creados en la red ATM a través del protocolo de señalizació n UNI.

Estos circuitos serán establecidos cada vez que se necesite una comunicació n entre dos

máquinas, y se liberarán una vez fina lice el intercambio de datos.

Los servicios directorios básicos que implementa ANS son el mapeo  de no mbres de

dominio a direccio nes de red ATM, y el mapeo  de direccio nes de red ATM a no mbres

de dominio(se realiza mediante el nuevo dominio ATMA.INT.).

El funcio namiento básico de ANS está recogido en las reco mendacio nes RFC-1034 y

RFC-1035 (son las recomendacio nes que descr iben al protocolo DNS), a excepció n de

ciertas particular idades que se especifican en el documento ATM Name System

Specification Version 1.0 ( af-saa-0069.000 ) del  ATM FORUM Technical Committee .

Este documento se adjunta al presente proyecto.

Las razones que han llevado a basar el funcio namiento de ANS en DNS son las

siguientes:

            �  El uso de DNS esta ampliamente extendido por toda la co munidad de usuar ios.

            �  El procedimiento de registro de nombres de dominio de DNS esta implementado

                         en la mayor ía de países.

            �  Los nombres de dominio DNS son muy conocidos por los usuar ios.

            �  Es fácilmente escalable.

            �  DNS es muy eficiente en términos de uso de CPU y de memor ia.

            �  DNS permite redundancia a la hora de dar servicio a determinadas zonas del

                         espacio de no mbres de dominio. Esto protege al sistema frente a eventuales

                         caídas de servidores.

            �  DNS tiene pequeños tiempos de respuesta a las peticio nes.

            �  DNS puede implementar actualizacio nes dinámicas de los ficheros datos de

                         zonas.

            �  DNS puede soportar fácilmente el ser vicio para un nuevo tipo de red(por

                         ejemplo ATM).

            �  Se podrían tener servidores DNS duales, que diesen servicio tanto en redes IP

                         como ATM.

PARTICULARIDADES DE ANS

En este punto se recogen los aspectos específicos que se desarrollan en ANS a partir de

DNS para que implemente el ser vicio directorio de nombres en una red ATM:

REFERENTES AL ESPACIO DE NOMBRES DE DOMINIO

            �  ANS introduce un nuevo tipo de registro fuente deno minado ATMA . Este

                         registro fuente es el utilizado para almacenar la direcció n de red ATM que

                         corresponde a un determinado nombre de dominio. El código del t ipo ATMA es

                         el 34 y el for mato es el siguiente:

          0       1      2     3      4     5       6       7        8       9       0        1        2       3        4         5

       Orden de transmisión de bits

                                                      FORMA TO
DIRE CCION

                                                                                                                       DIRE CCION

                         FORMATO: Un octeto que indica el for mato de la direcció n:

                                                                 -  0:  Formato ^ATM End System Address~( AESA)

                                                                 -  1:  Formato E.164

                         DIRECCION: Cadena de octetos de longitud var iable que cont iene la direcció n

                                                                          ATM.

            �  ANS utiliza el dominio ATMA.INT.  para implementar el mapeo  de direcció n de

                         red ATM a nombre de dominio. E l funcio namiento es similar al recogido en la

                         nor ma de DNS para el dominio IN-ADDR.ARPA .. A partir de una dirección

                         ATM, y unas reglas de generació n de no mbres de dominio a partir de

                         direccio nes de red(ANEXO I de este proyecto), se crea un no mbre de dominio

                         que ident ifica a la direcció n de red ATM. Para obtener el no mbre de dominio

                         ligado a dicha dir ecció n de red basta con realizar una petició n de tipo

                         PTRNAME hacia el servidor correspondiente, que responderá con el no mbre de

                         dominio buscado.

            �  Los ficheros de datos de zonas o ^ master files ~ cumplir án las recomendacio nes

                         RFC-1034 y RFC-1035, recogiendo los nuevos formatos de registros fuentes

                         ATMA así co mo las direccio nes de red ATM, tanto en for mato AESA co mo

                         E.164.

REFERENTES A LA INTERFAZ ATM

            �  Para la co municació n entre los dist intos elementos del sistema ANS se ut ilizarán

                         conexio nes de tipo conmutado( SVCs) en la red ATM, siendo establecidas y

                         liberadas a través del protocolo de señalizació n UNI de la red ATM.

            �  Las pr incipales propiedades de las conexio nes establecidas para la co municació n

                         entre clientes y servidores de la red ATM serán las siguientes:

                                                                 -  Capa de Adaptación ATM tipo 5.

                                                                 -  AAL5_FWD_MAX_SDU = 512 bytes (tamaño de SDU

                                                                             saliente).

                                                                 -  AAL5_BAK_MAX_SDU = 512 bytes (tamaño de SDU

                                                                             entrante).

                                                                 -  AAL_SSCS_TYPE = NULL (No existe subcapa específica de

                                                                             convergencia).

                                                                 -  Conexión punto a punto entre los extremos.

                                                                 -  BHLI: Octetos 6-8  = 0x00A03E

                                                                    Octetos 9-12= 0x00000001

                                                                 -  FWD_QOS_CLASS = Clase 0 (Calidad del servicio saliente)

                                                                 -  BAK_QOS_CLASS = Clase 0 (Calidad del servicio entrante)

REQUISITOS DEL SISTEMA ANS

Los requisitos que debe cumplir el sistema ANS para su correcto funcio namiento son

los siguientes:

            �

                         Que haya redundancia de servidores en todas las zonas del espacio de no mbres

                         de dominio. Con esto se consigue el que sistema ANS sea estable frente a

                         posibles caídas de algunos de los servidores que lo compongan.

            �

                         Que la implementación sea eficiente, incluyendo el almacenamiento. Así se

                         consigue que la aplicació n que ejecute el ser vicio necesite poco espacio en la

                         máquina para su funcio namiento, y no acapare en demasía los recursos de la

                         misma.

            �

                         Que la estructura de nombres de dominio sea escalable. E l funcio namiento

                         distribuido  de DNS nos ofrece esta propiedad.

            �

                         Que el tiempo de latencia de peticio nes sea pequeño. Rapidez en las respuestas.

            �

                         Que el espacio de no mbres de dominio pueda tener mo mentáneas

                         inconsistencias.

            �  Que el ser vicio pueda estar mo mentáneamente indisponible, siendo este

                         indicado por el ser vidor correspondiente mediante una señal de ser vicio

                         ocupado.

Luego hay otros requisitos(indicado en las especificacio nes, algunos de ellos optativos)

que también se pueden incluir dentro del sistema ANS:

            �  Independencia entre red ATM y los protocolos de capa de transporte:

                         ANS utiliza dir ectamente ATM nat ivo para la co municació n, en vez de

                         protocolos de capa de transporte, mientras que DNS normalmente utiliza

                         UDP/IP o TCP/IP.

            �  Utilizació n de un esquema de no mbres existente:

                         ANS utiliza esquemas de no mbres existentes, como pueden ser dominio DNS de

                         Internet o el árbo l de direccio nes X.500, debido a la co mplejidad y trabajo que

                         conllevar ía la creación de un nuevo servicio de registro de nombres.

            �  Actualizació n automát ica del espacio de nombres de dominio:

                         Ante cambios en los datos en el espacio de no mbres de dominio, no es necesar ia

                         una actualizació n de datos manual de todos los servidores del sistema, sino que

                         dicha actualización se realiza automát icamente, evitando los posibles problemas

                         que ello acarrear ía.

            �  Segur idad en el proceso de actualizació n del espacio de no mbres(no

                         implementada)

            �  Configuració n automát ica de los clientes de ANS(no implementada)